**Основные технические характеристики:**

Начало формы

|  |  |
| --- | --- |
| Колесная формула | * 6х4
 |
| Двигатель | * КАМАЗ-740.735-400
 |
| КПП (коробка переключения передач) | * ZF 16S1820TO
 |
| Грузоподъемность, кг | * 20075
 |
| Объем кузова, м3 | * 20
 |
| Направление разгрузки | * назад
 |
| Спальное место | * Да
 |
| Сечение кузова | * прямоугольное
 |

Конец формы

**Весовые параметры и нагрузки:**

**Грузоподъемность автомобиля, кг: 20075**

**Допустимая масса прицепа, кг: 20000**

**Полная масса а/м, кг: 33100**

**- нагрузка на заднюю тележку, кг: 25600**

**- нагрузка на переднюю ось, кг: 7500**

**Полная масса автопоезда, кг: 53100**

**Снаряженная масса, кг: 13025**

**Коробка передач:**

**Модель КП: ZF 16S1820TO**

**Тип: механическая, шестнадцатиступенчатая**

**Управление: механическое, дистанционное**

**Самосвальная платформа:**

**Направление разгрузки: назад**

**Объем платформы, куб. м: 20**

**Угол подъема платформы, град: 50**