**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Колесная формула | 8х4 |
| Двигатель | Weichai WP13/550E501 |
| Мощность (л.с) | 550 |
| Объем кузова, м³ | 35 |
| Толщина стального листа днища/боковые стенки, мм | 8/4 |
| Кузов с передним расположением подъемника, мм | 7600x2300x (1500+500) |
| КПП | 12JSDX240180TA+КОМ QH50 |
| Емкость топливного бака, л | 500 |
| Материал топливного бака | Алюминий |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 120 |
| Угол въезда/съезда, ° | 28/26 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 300 |
| Минимальный радиус разворота, м | ≤ 24 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | ≤ 28 |
| Передняя ось х 2 | 7.5T MAN |
| Задний мост х 2 | 16T MAN |
| Снаряженная масса, кг | Снаряженная масса, кг |
| Грузоподъемность, кг | 41 000 |
| Расположение гидроцилиндра | Переднее |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Комплектация | Кондиционер, противооткатное устройство, подогрев кузова, огнетушитель |