**Технические характеристики**

Колесная формула: **6x4**

Емкость алюминиевого топливного бака, л: **700**

Система Вентиляции кабины: **Климат**-**контроль**

**Высота ССУ** (расстояние от поверхности дороги до горизонтальной плоскости седельно-сцепного устройства), мм **1300**

**Распределение полной массы по осям:**

* на переднюю ось, кг: **7500**
* на заднюю ось, кг: **16000 х 2**

Двигатель **WP12.430E40 WEICHAI кВт/л.с. (об./мин.) 316/430 л.с. (1900)**

Рабочий объем, **11,6 л.**

Допустимая полная масса полуприцепа, кг 34600

**Допустимая полная масса автопоезда, кг 44000**

Максимальная нагрузка на седло, кг 44000

Кабина **D'long X3000,** опоры кабины с электрической подвеской, сиденье водителя на пневмоподвеске, с регулировкой по весу, два спальных места (880 мм, 750 мм), теплоизоляция кабины (северный вариант), усиленная отопительная система， автомагнитола, климат-контроль， зеркала заднего вида с дефлекторами и электрообогревом. Электрической регулировкой. Центральный замок с пультом.

МКПП **Fast Fuller, 12JS200TA, Вперед – 12, назад – 2**

**Сцепление:**

Марка: гидравлический с пневмоусилителем,

**Тип: Марка:** EATON тип: фрикционное, однодисковое сухое сцепление диаметром

**Привод:** гидравлический с пневмоусилителем

**Диаметр накладок,** мм: 430

**Подвеска**

Передняя: Рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя: Балансирная, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости

**Рулевое управление**Тип: ZF8098
винт-шариковая гайка-рейка-сектор
Передаточные числа: 22.2～26.2:1

**Тормозная система**Рабочая: Пневматическая, двухконтурная, раздельная
Запасная: Стояночная тормозная система
Стояночная: Тормозные механизмы с пружинными энергоаккумуляторами
Вспомогательная: Автоматический моторный тормоз-замедлитель, Ретардер
ABS: 6S/6M WABCO

**Шины:** радиальные, металокордовые: **315/80R22.5 (бескамерные), 11 шт.**