|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристики** | **588511** |
| Размер перевозимого сортимента, м | 2х6 и 3х4 |
| Грузоподъемность, кг | 39 000 |
| Снаряженная масса, кг | 6 020 |
| Нагрузка на ССУ тягача, кг | 12 000 |
| Нагрузка на оси, кг | 27 000 |
| Высота погрузки, мм | 1390 |
| Шины | 385/65 R22.5 |
| Подвеска | Пневматическая |
|  |  |
| Размеры бортовой платформы, мм | 13020х2550 |
| Габаритные размеры, мм | 13390х2550х3780 |
|  | |

Полуприцеп-сортиментовоз ТЗА 588511 предназначен для перевозки сортимента и пиломатериалов в составе с автомобилем-тягачом при эксплуатации по всем категориям дорог.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

* 6 пар коников высотой 2600мм из стали 09Г2С с лебедкой для крепления груза со стальным канатом.
* 3 противозахватные балки.
* Коники и балки лёгкосъёмные на прижимах.
* Стальной рифлёный настил пола.
* Усиленный передний стальной щит с инспекционной лестницей.
* **Рама из высококачественной конструкционной стали STRENX.**
* Шкворень и опорное устройство JOST/BPW.
* **Оси SAF/BPW с дисковыми тормозами и с системой ABS.**
* Пневматическая подвеска.
* Тормозная система KNORR-BREMSE
* Односкатные радиальные бескамерные шины KAMA 385/65 R22.5.
* Двухпроводная система постоянного тока напряжением 24V.
* Инструментальный ящик и противооткатные упоры.
* **Передняя подъемная ось**

**ОПЦИОНАЛЬНО:**

* Дополнительные коники
* Высота ССУ

