|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FRC ICEBERG** | | |
|  | | |
| **Общие характеристики** | | |
|  | Высота соединения | 1.140 мм |
|  | Высота спереди (внутренняя) | 2.650 мм |
|  | Высота сзади (внутренняя) | 2.650 мм |
|  | Высота спереди общ. | 4.010 мм |
|  | Высота сзади общ. | 4.010 мм |
|  | Высота задней загрузки | 2.650 мм |
|  | Длина (внешняя) | 13.610 мм |
|  | Внутренняя длина загрузки | 13.430 мм |
|  | Ширина (внешняя) | 2.600 мм |
|  | Внутренняя ширина загрузки | 2.460 мм |
|  | Колесная база | 7.600 мм |
|  | Высота гусячной части полуприцепа | 10 мм |
|  | Допустимый Вес (брутто) | 36.000 кг |
|  | Возможная нагрузка на ось | 24.000 кг |
|  | Возможная нагрузка на седельно-сцепное устройство | 12.000 кг |
|  | Вместимость европоддона | 33 |
|  | Вес тары ± 3% (без охладителя) | ± 7.600 кг |
| **Шасси** | | |
| Шасси | Шасси (коррозионная стойкость и долговечность в течение многих лет), изготовленное из высокопрочной стали ST52, состоящее из 2 сварных продольных балок в форме буквы "C" и поперечных балок на необходимых расстояниях. Облегченная конструкция осевой рамы. Цвет шасси черный. | S |
| Ось и подвеска | Трехосный с пневматической подвеской со встроенными дисковыми тормозами SAF и грузоподъемностью 9 тонн. | S |
| Тормозная камера | Тормозная система Wabcoo. Камера 24' 24/30 | S |
| Подъем и управление осью | Автоматический привод подъема оси с помощью EBS и электрической кнопки подачи на прицепе | S |
| Шины | Шины 6+1 385/65 R 22,5, стальные диски, марка Bridgestone. | S |
| Держатель запасного колеса | 2 держателя запасного колеса (для прицепов) | S |
| Тормозная система | Двухконтурная тормозная система EBS 2S/2M с пружинным стояночным тормозом RSS в соответствии с Директивой ЕС 71/320 EEC. Автоматические регуляторы тормозов на всех осях. (Премиум-модулятор входит в стандартную комплектацию) | S |
| Электросистема | 4-вольтовая осветительная установка с 2 x 7 + 15-контактной розеткой, в соответствии с Директивой 75/756/EEC (15 линейных кабелей в 15-контактной розетке) -Бренд Hella | S |
| **Кузов** | | |
| Напольное покрытие | Утепленный 125-миллиметровый пол с алюминиевой поверхностью с рисунком поверх березовой фанеры толщиной 21 мм. Заполнен пенополиуретаном 54 кг/м3 | S |
|  | Функция автоматического спуска и быстроразъемный клапан для роликовых дорожек | S |
| «Коробка» кузова | Толщина; Передняя стенка: 85 мм, Боковые стенки: 65 мм, Крыша: 85 мм, Пол: 125 мм | S |
| Крепежные рельсы | 1 x Внешние крепежные направляющие на боковых панелях в 1000 мм от пола | S |
| Передняя/фасадная панель | Полностью изолированная передняя панель и стальные защитные профили omega, подготовка к каркасу холодильника. Высота откидной пластины передней панели 1000 мм | S |
| Крыша | Утепленная толщина 85 мм, включая 5 светодиодных ламп | S |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Охладитель |  | Vector 1950 |  |  |
| Топливный бак | Алюминиевый топливный бак (250л) | | | S |
| Внутренние панели | Изолированные боковые стенки с откидной пластиной (откидная пластина 290 мм) | | | S |
| Двери | Задняя дверная рама из нержавеющей стали, с двойными дверями с дверным замком. Каждая дверь оснащена 4 петлями и 2 внешними замками из нержавеющей стали. (ДВЕРЬ BRF) Механизм ручного запирания. | | | S |
| алюминиевые защитные пластины размером 3 мм x 300 мм на крыльях дверей | | | S |
| Защита передней панели | Алюминиевый профиль на передней стенке и алюминиевая решетка для холодильной камеры. | | | S |
| Защита рамы | Т - образный профиль под замками | | | S |
| Задний Буфер Рампы | 2 x 2 x Белая роликовая шариковая вставка + 2 x 2 роликовых горизонтальных рулонных стальных буфера 3x1 Горизонтальный резиновый буфер | | | S |
| **Комплектация** | | | | |
| Задний бампер | Нержавеющая сталь | | | S |
| Боковая защита | Боковая защита, изготовленная из стальных профилей, может поворачиваться вверх в соответствии с Директивой 89/297/EEC. | | | S |
| Ящик для инструментов | 1 x пластиковый ящик для инструментов (630x450x480 мм) | | | S |
| Брызговики | Брызговики изготовлены в соответствии с директивами ЕС | | | S |
| Аксессуары | 2 отражателя ECE R70 | | | S |
| Светоотражающие полосы на боковых стенках белого цвета, Светоотражающие полосы на задней панели красного цвета | | | S |
| 1 комплект пластиковых колесных колодок и держателей | | | S |
| Цвет | "High Gloss" RAL 9003 | | | S |
| Сертификаты | ATP/FRC и CoC HACCP | | | S |