|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |
| Количество осей/колес (шт.) | **3**/6+1 |  |  |  |  |  |
| Масса перевозимого груза, кг | 27400 |  |  |  |  |  |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг | 7100 |  |  |  |  |  |
| Масса полуприцепа полная, кг | 34500 |  |  |  |  |  |
| Распределение полной массы на седельное устройство тягача, кг | 10500 |  |  |  |  |  |
| Распределение полной массы на тележку, кг | 24000 |  |  |  |  |  |
| **Внутренние размеры платформы (длина х ширина х высота), мм** | **13520х2440х660** |  |  |
| **Подвеска** | **пневматическая** |  |  |
| Размер шин | 385/65R22,5 |  |  |
| Платформа | Без тентовой надстройки, стальные борта, пол - |  |
|  | ламинированная фанера 27 мм |  |  |
| **Высота ССУ, мм** | **1250** |  |  |  |  |  |
| АБС | установлена |  |  |
| Изготовитель опорных устройств | МАЗ |  |  |
| Держатель запасного колеса | установлен |  |  |
| Оси | МАЗ |  |  |