|  |  |
| --- | --- |
| Колесная формула | 4x2 |
| Емкость топливного бака, л: | 980+400 л, алюминий |
| Максимальная скорость, км/ч: | 125 км/ч, ограничитель |
| Система вентиляции кабины: | Двойной климат-контроль |
| Седло: | JOST 50# |
| Высота ССУ, мм | 1150-1218 |
| Расстояние от ССУ до кабины, мм | 2361 |
| Расстояние от ССУ до спойлера, мм | 2075 |
| Расстояние от ССУ до задней части, мм | 1650 |
| Радиус от ССУ до задней части, мм | 2050 |
| Радиус от ССУ до кабины, мм | 2200 |
| **Весовые характеристики:** |
| Снаряженная масса, кг: | 7300 |
| Mаксимальная нагрузка на ССУ, кг | 20000 |
| Макс полная масса автопоезда ,кг | 42000 |
| **Распределение полной массы по осям:** |
| - на переднюю ось, кг: | 7300 с дисковыми тормозами |
| - на заднюю ось, кг: | 13000 с дисковыми тормозами |
| **Двигатель:** |
| Название | WP13.480E501 |
| Производитель | WEICHAI |
| Тип | Дизельный с турбонаддувом с промежуточным охлаждением воздуха |
| Количество цилиндров / Расположение | 6/рядное |
| Мощность, л.с. (об./мин.) | 480 л.с. (2400) |
| Рабочий объем, л | 12,540 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м.) | 2400 (1050..1400) |
| Экологический стандарт | Евро-5 |
| Расположение двигателя | Продольно, спереди |
| Топливный фильтр | Топливный фильтр влагоотделитель с подогревом |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Выхлопная система | С одним глушителем со встроенным нейтрализатором, и система селективной каталитической очистки (SCR) |
| **Кабина:** |
| Модель | X6000 |
| Комплектация | · Передние и задние опоры кабины с электрической подвеской.· Комплект спойлеров с направляющими на крыше и боковых спойлеров.· Сиденье водителя с подогревом на пневмоподвеске, с 13 режимами регулировки· пассажирское сиденье складное, откидной столик, 2 подлокотника на пассажирском сиденье· Стандартная теплоизоляция кабины для Россия (северный вариант),· Подготовка под тахограф· Усиленная отопительная система· Мульти руль· Подогрев и электро-регулировка зеркал· Двойной климат-контроль· Активный круиз-контроль· Электронный дисплей, панель приборов с мягкой отделкой.· LED подсветка спального места.· Ящики для хранения.· Автономный отопитель салона (Фен) · Обтекатели кабины, электрический подъемник кабины.· ГЛОНАСС.· Система контроля давления в шинах.· Пластиковый бампер в цвет кабины.· Холодильник 20 литров.· Камеры 360.· Система контроля за полосой.· Датчик дождя.· Датчик света.· Вещевой ящик с доступом с двух сторон.· Автомагнитола с сенсорным управлением 10 дюймов и Bluetooth, USB и SIM.· Электрическая розетка 12/24 В.· Противотуманные фары.· Фары LED.· Люк с электроприводом.· Бесключевой доступ, кнопка Старт-Стоп.· Переходной мостик одинарный.· Пневматическая подвеска кабины.· Звуковой сигнал движения задним ходом· Огни автопоезда с выключателем.· Верхний воздухозаборник.· Освещение ССУ.· Регулируемые спойлеры обтекатели.· Солнцезащитная боковая шторка.· Внутренний противосолнечный козырек.· Декоративная полоса на панели приборов.· Бокс для солнцезащитных очков.· Комбинированная отделка панели приборов.· Электро-корректор зеркал. Подогрев топливного бака. Задние LED сигналы. Задние брызговики – пластик с грязеуловителем. Передний брызговик пластиковый с грязеуловителем.· Бордюрное зеркало. Зеркало мертвых зон. Ограничитель скорости 90 км/ч. Выключатель массы из кабины. Задний стабилизатор поперечной устойчивости средней жесткости.· Колесные башмаки. Буксировочное устройство. Алюминиевые воздушные ресиверы. Система контроля давления в шинах.· Блокировка задней оси.· Интеллектуальные системы: система предупреждения о возможном столкновении, адаптивный круиз-контроль, система активного удержания в полосе. Система контроля усталости водителя.· Тормоз для прицепа («парашют»).· Инвертор на 220 вольт 1200W. |
| **Электрооборудование:** |
| Генератор В/кВт,А: | 28/2.2,80 |
| Аккумулятор, Ач: | 180 Ач, аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры |
| Стартер, В/кВт: | 24/6.2 |
| **Коробка передач:** |
| Марка | ZF12TX2421TD с ретардером и 3 режимами работы (Экономный, Стандартный, Мощный |
| Тип | Автоматическая, двенадцатиступенчатая |
| Кол-во передач | 12 |