|  |  |
| --- | --- |
| Колесная формула | 4x2 |
| Емкость топливного бака, л: | 980+400 л, алюминий |
| Максимальная скорость, км/ч: | 125 км/ч, ограничитель |
| Система вентиляции кабины: | Двойной климат-контроль |
| Седло: | JOST 50# |
| Высота ССУ, мм | 1150-1218 |
| Расстояние от ССУ до кабины, мм | 2361 |
| Расстояние от ССУ до спойлера, мм | 2075 |
| Расстояние от ССУ до задней части, мм | 1650 |
| Радиус от ССУ до задней части, мм | 2050 |
| Радиус от ССУ до кабины, мм | 2200 |
| **Весовые характеристики:** | |
| Снаряженная масса, кг: | 7300 |
| Mаксимальная нагрузка на ССУ, кг | 20000 |
| Макс полная масса автопоезда ,кг | 42000 |
| **Распределение полной массы по осям:** | |
| - на переднюю ось, кг: | 7300 с дисковыми тормозами |
| - на заднюю ось, кг: | 13000 с дисковыми тормозами |
| **Двигатель:** | |
| Название | WP13.480E501 |
| Производитель | WEICHAI |
| Тип | Дизельный с турбонаддувом с промежуточным охлаждением воздуха |
| Количество цилиндров / Расположение | 6/рядное |
| Мощность, л.с. (об./мин.) | 480 л.с. (2400) |
| Рабочий объем, л | 12,540 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м.) | 2400 (1050..1400) |
| Экологический стандарт | Евро-5 |
| Расположение двигателя | Продольно, спереди |
| Топливный фильтр | Топливный фильтр влагоотделитель с подогревом |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Выхлопная система | С одним глушителем со встроенным нейтрализатором, и система селективной каталитической очистки (SCR) |
| **Кабина:** | |
| Модель | X6000 |
| Комплектация | · Передние и задние опоры кабины с электрической подвеской. · Комплект спойлеров с направляющими на крыше и боковых спойлеров. · Сиденье водителя с подогревом на пневмоподвеске, с 13 режимами регулировки · пассажирское сиденье складное, откидной столик, 2 подлокотника на пассажирском сиденье · Стандартная теплоизоляция кабины для Россия (северный вариант), · Подготовка под тахограф · Усиленная отопительная система · Мульти руль · Подогрев и электро-регулировка зеркал · Двойной климат-контроль · Активный круиз-контроль · Электронный дисплей, панель приборов с мягкой отделкой. · LED подсветка спального места. · Ящики для хранения. · Автономный отопитель салона (Фен)  · Обтекатели кабины, электрический подъемник кабины. · ГЛОНАСС. · Система контроля давления в шинах. · Пластиковый бампер в цвет кабины. · Холодильник 20 литров. · Камеры 360. · Система контроля за полосой. · Датчик дождя. · Датчик света. · Вещевой ящик с доступом с двух сторон. · Автомагнитола с сенсорным управлением 10 дюймов и Bluetooth, USB и SIM. · Электрическая розетка 12/24 В. · Противотуманные фары. · Фары LED. · Люк с электроприводом. · Бесключевой доступ, кнопка Старт-Стоп. · Переходной мостик одинарный. · Пневматическая подвеска кабины. · Звуковой сигнал движения задним ходом · Огни автопоезда с выключателем. · Верхний воздухозаборник. · Освещение ССУ. · Регулируемые спойлеры обтекатели. · Солнцезащитная боковая шторка. · Внутренний противосолнечный козырек. · Декоративная полоса на панели приборов. · Бокс для солнцезащитных очков. · Комбинированная отделка панели приборов. · Электро-корректор зеркал. Подогрев топливного бака. Задние LED сигналы. Задние брызговики – пластик с грязеуловителем. Передний брызговик пластиковый с грязеуловителем. · Бордюрное зеркало. Зеркало мертвых зон. Ограничитель скорости 90 км/ч. Выключатель массы из кабины. Задний стабилизатор поперечной устойчивости средней жесткости. · Колесные башмаки. Буксировочное устройство. Алюминиевые воздушные ресиверы. Система контроля давления в шинах. · Блокировка задней оси. · Интеллектуальные системы: система предупреждения о возможном столкновении, адаптивный круиз-контроль, система активного удержания в полосе. Система контроля усталости водителя. · Тормоз для прицепа («парашют»). · Инвертор на 220 вольт 1200W. |
| **Электрооборудование:** | |
| Генератор В/кВт,А: | 28/2.2,80 |
| Аккумулятор, Ач: | 180 Ач, аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры |
| Стартер, В/кВт: | 24/6.2 |
| **Коробка передач:** | |
| Марка | ZF12TX2421TD с ретардером и 3 режимами работы (Экономный, Стандартный, Мощный |
| Тип | Автоматическая, двенадцатиступенчатая |
| Кол-во передач | 12 |