Тягач C7H 6x4, ZZ4256V364HE, колёсная база 3600 мм,

Двигатель: MC11.44-50, 440 л.с.

Кабина: C7H-P низкая, с одним спальным местом с металлическим бампером, автономный отопитель на 4 кВт, с роскошным пакетом, без холодильника, без проблесковых маячков, с колпаком – обтекателем + направляющей планкой

Передняя подвеска ресорная, задняя подвеска пневматическая

КПП: ZF16S2230TO (с раздаткой, без ретардера, 16 ступенчатая, механическая)

Рулевой механизм: ZF, с гидроусилителем

передняя балка VPD71 (по лицензии MAN, допустимая конструктивная нагрузка 7 тонн, дисковые тормоза)

ведущие мост MCY13, I=3.7 (по лицензии MAN, допустимая конструктивная нагрузка на каждый 13 тонн, дисковые тормоза)

Высота ССУ: ~1190-1290 мм, 2 дюйма

Шины: 315/80R22.5（20 слоёв) бескамерная

Топливный бак: 600+400