***Бортовой полуприцеп ТЗА(588513-0310230-07) 2022 г.***

***Трехосный бортовой полуприцеп ТЗА(588513) предназначен для перевозки различных грузов по общей сети дорог. Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы, с откидными боковыми и задним бортами, с фанерным настилом пола, объем 24 куб.м. Оси SAF на пневмоподвеске.***

***Технические характеристики***

|  |  |
| --- | --- |
| **Внутренние размеры платформы** |  |
| **Длина х Ширина х Высота, мм** | **13480х2476х730** |
| [**Весовые**](https://kamaz.ru/production/serial/sedelnye-tyagachi/kamaz-65209-87-s5/) **параметры и нагрузки** |  |
| **Грузоподъемность, кг** | **32100** |
| **Полная масса, кг** | **39000** |

|  |  |
| --- | --- |
| [**Характеристики**](https://kamaz.ru/production/serial/sedelnye-tyagachi/kamaz-65209-87-s5/) **платформы** |  |
| **Вместимость европоддонов, шт.** | **33** |
| **Внутренние размеры, мм** | **13480х2476х730** |
| **Объем платформы, куб.м.** | **24** |
| **Особенности платформы** | **Платформа металлическая, сварная прямоугольной формы с откидными боковыми и задним бортами** |
| **Передняя стенка** | **Металлическая** |
| **Погрузочная высота, мм** | **1368** |
| **Пол** | **Фанера** |
| [**Ходовая**](https://kamaz.ru/production/serial/sedelnye-tyagachi/kamaz-65209-87-s5/) **часть** |  |
| **Количество осей/колес** | **3/6+1** |
| **Подвеска** | **Пневматическая** |
| **Подъемная ось** | **Да** |
| **Тормозные механизмы** | **Барабанные** |
| **Шины** | **385/65R22,5** |
| [**Опорно-сцепное**](https://kamaz.ru/production/serial/sedelnye-tyagachi/kamaz-65209-87-s5/) **устройство** |  |
| **Высота ССУ тягача, мм** | **1350** |
| **Диаметр сцепного шкворня, дюйм** | **2** |
| **Гарантия** |  |
| **Гарантийный срок** | **С тягачом класса Евро-4 и выше - 24 месяца; с тягачом класса Евро-2,3 - 12 месяцев** |