**ДВИГАТЕЛЬ**  
Модель MC13.48-50 MAN  
Норма токсичности ЕВРО V  
Мощность 480 л.с.  
Крутящий момент 2 300 Нм при 1050...1400 мин  
Круиз-контроль  
Моторный тормоз (EVB)  
Топливная система Bosch Common Rail

**ТРАНСМИССИЯ**  
Колесная формула 4х2  
Коробка передач роботизированная TRAXON ZF12TX2621TD 12+4 передачи  
КОМ NH/4с  
Ретардер  
Ведущий мост с гипоидной передачей (лицензия MAN)  
Пер.отношение главной передачи i=3,08  
Блокировка дифференциала заднего моста

**ШАССИ**  
Подвеска передняя - параболические рессоры 7 т  
Подвеска задняя - пневматическая 13 т  
Стабилизаторы поперечной устойчивости  
Топливный бак алюминиевый 600 л  
Рулевое управление Bosch  
Электронная тормозная система EBS WABCO  
Электронная система курсовой устойчивости ESC  
Дисковые тормоза  
Шины 315/80R22,5  
Стальной бампер  
Рама (лицензия MAN), лонжероны 270х85х8 мм  
Запасное колесо с держателем на раме слева

**КАБИНА**  
C7H-P с 1 спальным местом (лицензия MAN)  
Электрический насос подъема кабины  
Пневматическая подвеска кабины  
Электростеклоподъемники боковых дверей  
Центральный замок с дистанционным управлением  
Кондиционер (автоматический климат-контроль)  
Механический люк на крыше  
Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB.  
Bluetooth. Видеокамеры на 4 стороны  
Комфортное сидение водителя на пневмоподвеске  
Холодильник  
Многофункциональное рулевое колесо (кожаное)  
Верхний и боковые обтекатели