**ДВИГАТЕЛЬ**
Модель MC13.48-50 MAN
Норма токсичности ЕВРО V
Мощность 480 л.с.
Крутящий момент 2 300 Нм при 1050...1400 мин
Круиз-контроль
Моторный тормоз (EVB)
Топливная система Bosch Common Rail

**ТРАНСМИССИЯ**
Колесная формула 4х2
Коробка передач роботизированная TRAXON ZF12TX2621TD 12+4 передачи
КОМ NH/4с
Ретардер
Ведущий мост с гипоидной передачей (лицензия MAN)
Пер.отношение главной передачи i=3,08
Блокировка дифференциала заднего моста

**ШАССИ**
Подвеска передняя - параболические рессоры 7 т
Подвеска задняя - пневматическая 13 т
Стабилизаторы поперечной устойчивости
Топливный бак алюминиевый 600 л
Рулевое управление Bosch
Электронная тормозная система EBS WABCO
Электронная система курсовой устойчивости ESC
Дисковые тормоза
Шины 315/80R22,5
Стальной бампер
Рама (лицензия MAN), лонжероны 270х85х8 мм
Запасное колесо с держателем на раме слева

**КАБИНА**
C7H-P с 1 спальным местом (лицензия MAN)
Электрический насос подъема кабины
Пневматическая подвеска кабины
Электростеклоподъемники боковых дверей
Центральный замок с дистанционным управлением
Кондиционер (автоматический климат-контроль)
Механический люк на крыше
Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB.
Bluetooth. Видеокамеры на 4 стороны
Комфортное сидение водителя на пневмоподвеске
Холодильник
Многофункциональное рулевое колесо (кожаное)
Верхний и боковые обтекатели